Základy výrobních postupů

Tato stránka je společná pro všechny části, popisuje základy výroby různých částí Ronjy. Přečtěte si tuto stránky alespoň jednou předtím, než něco opravdu provedete.

Cutting emulsion

Při řezání kovu je doporučeno použít !cutting! emulzi. Její použití předchází přehřívání a tepelnému poškození náčiní a také snižuje tření. Vhodnou emulzi lze vyrobit smícháním vody, mýdla a rostliného oleje (v poměru 1:1:1), dobře promíchejte. Pokud emulzi nemůžete vyrobit, použijte rostlinný olej. Nepoužívejte obyčejnou vodu z důvodu koroze náčiní a také proto, že nemá žádný efekt.

Rostlinný olej je lepší než minerální olej, jelikož nepoškozuje pokožku a také má méně nepříjemný zápach, pokud je přehříván.

Emulzi aplikujte pomocí starého štětce nebo stříkačky.

Řezání kovu pilkou

Aplikujte chladící emulzi (v nejhorším olej, nejlépe rostlinný) v průběhu řezání jak bude potřeba.

Po řezání odstraňte nerovnosti pilníkem (nebo ostrým šroubovákem, pokud není po ruce vhodný pilník).

Stříhání plechu nůžkami na kov

Dávejte si pozor a nestřihněte si prst(y). Nůžku na plech jsou nebezpečné.

Vrtání

Nejprve změřte přesnou pozici středu pomocí pravítka a/nebo posuvného !měřidla! ( a !square!, pokud ho máte). Použijte ostrý důlčík k vyznačení bodů a linek. Proražte s kladivem a důlčíkem ve středu malou dírku.

Doporučuji mít ochranné rukavice v průběhu vrtání, ale pouze pokud to není zakázané bezpečnostními pravidly dílny nebo pracoviště, kde pracujete! Veliké !drillstands! to obvykle zakazují.

Pokud má díra průměr větší než 5mm, použijte nejdříve menší vrták (4mm nebo menší) k vyvrtání menší díry, kterou později zvětšíte do požadovaného průměru. Doporučuji vždy použít držák na vrtačku. Pokud je přesnost kritickým parametrem, předvrtejte díru o průměru 2mm. Nejlepší možností je kompletní držák na vrtačku. Je velmi stabilní a vrtní je s ním velmi snadné, jelikož vůbec nevibruje.

Před vrtáním aplikujte chladící emulzi na hrot a na materiál. Pokud se emulze vypaří, přidejte ji během vrtání.

Po vrtání zmenšete hrany díry pomocí většího vrtáku ve vrtačce nebo rukou!?!. Nebo můžete použít pilník či veliký šroubovák. Také existuje speciální !conical drilling tool! pro tyto práce, který lze koupit zvlášť.

Pokud vrtáte do plechu, vložte pod něj pokud možno blok dřeva. Po provrtání plechu je možno odstranit nerovnosti údery kladiva, nepřestaňte, dokud plech nebude rovný. Pokud se nějaké kouský plechy dostaly do díry, opakujte vrtání. Pokud není k dispozici blok dřeva, vrtejte ke konci VELMI pomalu, abyste předešli nerovnostem.

Pájení

Pokud se !takovej ten drát kterej je na pájce! ušpiní, zahřejte ho a utřete do hadru nebo houby. Jestliže toto vynecháte, nebudete schopni vytvořit spolehlivé spoje.

Gallery[d40]
Gallery[d41]
Gallery[d42]

-- Příklady !takovej ten drát kterej je na pájce!, který je v pořádky a který je v háji.

Nešetřete kalafunou a nepřehánějte pájení. Použijte právě tolik cínu, kolik je potřeba pro pevný spoj, ale ať tam není koule z nečistot a cínu. Před spájením částí je pokryjte cínem a kalafunou !kalafunou?! (ujisti se, že cín přilne rovnoměrně). Poté je přilož k sobě, přiliž cín, kalafunu a přidrž pájku, dokud se cín nestane kapalným, poté oddal pájku a nepohybuj se spojem, dokud pořádně neztuhne. Povrch cínu musí být čistý a lesklý.

Gallery[d3e]
Gallery[d3f]

-- příklady OK spoje a špatného spoje.

Nepřehřejte polovodiče (tranzistory, diody, čipy..). Pokud nemůžete dostat cín na nožičku a vypadá to, že to bude trvat ještě dlouho, odpočiňte si a počkejte, než se součástka ochladí a potom pokračujte. Nebo uchopte nožičku kleštěmi mezi jejím koncem a součástkou, takže kleště pohltí část tepla přenášeného nožičkou.

Použijte pájku s uzeměnou !hlavou!. Pokud použijete pistolovou pájku, uzemněte !nerozumim!

Use a soldering iron with grounded tip. If you use those gun-style irons with a loop of thick wire, connect an aligator-clip to the loop and ground it. If not possible, at least do not touch the BF988/BF907 and 74HC* parts with the gun while switching it on and off.

Komponenty v hnízdě se nesmí vzájemně dotýkat. Pokud by se poškodila izolace, stalo by se zařízení nespolehlivým.

Po ohnutí nebo ustřihnutí drátu blízko spoje spoj znovu zahřejte. Mechanický stres způsobuje praskání spojů a jejich změnu v !cold joint~studené spoje!. Řádné znovuspájení spoje a jeho vychladnutí opraví případné chyby.

Zatímco spájené spoje chladnou, nepohybujte dráty. Také na spoj nefoukejte abyste ho rychleji ochladili. Obě činnosti způsobují !cold joint!.

Identifikace elektronických částí

Kondenzátory mají na sobě obvykle vytištěnou hodnotu. Světově nejrozšířenější systém pracuje takto: Ukážeme na příkladu “104“. Tato hodnota se interpretuje jako 10 a 4. 10 je mantisa a 4 exponent, jednotky jsou pikofarady. Takže 10*10^4pF = 100nF. Kapacita je tedy 100nF. Některé multimetry mohou kapacitu dokonce změřit.

Elektrolytické kondenzátory musí být správně polarizované. Obvykle mají mínusový (-) proužek natištěný na jedné straně. Vodič poblíž této značky je (-). Původní kondenzátory od TESLY měly + drát značený drážkou

Electrolytic capacitors must be polarized right. They have usually a minus (-) marker strip printed on one side. The lead that is near this marker is (-). Former Czech TESLA capacitors had the + wire marked by a groove around one edge and the - was connected with the body.

Resistors have got a colour strip code on them. Decode it according to the following chart:

Resistor color codes

or take a multimeter and measure the value :)

Diode pinouts are in the schematic. Zener diodes (those with a hook from cathode in their symbol) and plain silicon diodes have usually a remarkable strip on one side, which signs always the cathode. Diode is -|<|-, cathode is the -| and anode the <|-. You can check them with a multimeter - the red lead is on anode when the selector is on diode measurement and the multimeter display shows the voltage drop across the diode at 1mA current.

Transistor and IC pinouts are in the schematic.

Umístění elektronických částí

Zkraťte vhodně nožičky, ale ujistěte se, že budou dost dlouhé,aby se spájený spoj nedotýkal obalu součástky, čímž zabráníte nespolehlivosti přehříváním. Pokud možno spojujte dráty krátkými cestami. Nenechávejte vedlejší součástky jako odpory a kondenzátory v dotyku, protože občas se lak poškodí a může nastat kontakt.

Natírání

Natíraný povrch musí být zcela čistý a odmaštěný. Před nátěrem promíchejte důkladně plechovku s barvou. Namočte štětec a vytlačte z něj přebytečnou barvu tlakem proti straně plechovky s barvou. Nanášejte rovnoměrnou, tenkou vrstvu. Po natření okamžitě propláchněte štětec vodou. Nananášejte druhou vrstvu dříve než stanoví návod na plechovce. Také respektujte minimální okolní teplotu pro uschnutí.

Občas nelze natřít celý kus, jelikož by musel po dobu schnutí levitovat. V tom případě natřete jednu stranu, položte ji na druhou (ještě nenatřenou) a počkejte, dokud natřená strana nepřestane být lepkavá (nemusíte čekat celou dobu předepsanou na plechovce). Poté natřete druhou stranu a opět ji položte na suchou stranu. Dobrá vlastnost vodou ředitelných barev je, že schnou velmi rychle.

Pokud máte čas nechat natřené kusy ponechat týden v klidu před instalací !možná něco kde to nechat, např ne v mrazu atd.!, udělejte to, protože barva získá vynikající tvrdost. To zaručuje výjimečnou odolnost proti poškrábání během instalace a utahování velikých šroubů. To také přispívá k velmi pohodlnému zaměřování, jelikož !?! tvrdá barva klouže velmi snadno a rovnoměrně. Nemusíte se starat o zatvrdnutí barvy před smontováním trubek dohromady, protože se poškrábou pouze v místech, která jsou poté utěsněna tmelem a tedy nemohou zreznout.

Silikonový tmel

Při utěsňování spoje nejdříve vložte malé množství tmelu na obě strany spoje. Rozetřete ho velmi důkladně a jemně prsty !fuj ale nevim jak jinak! na nátěr obklopující povrch spoje. Potom přidejte velké množství tmelu a vytvarujte ho prsty!?!. Utřete si pečlivě prsty do suchého hadru (nebo kusu papíru). Nezkoušejte umít tmel z prstů pomocí vody a mýdla, je to nemožné.

Až tmelu zaschne, utěsněte spoj ještě jednou. Tmel často praská v průběhu tvrdnutí a vynechání tohoto kroku by způsobilo selhání zařízení zhruba po měsící, kdy by se uvnitř trubky nahromadilo dost vody, který by tam natekla dírou.

Čtení návodu

Boxed pages: pro každý box si přečtěte jeho obsah. Vykonejte popsané pokyny a poté box proškrtněte, abyste věděli, co již bylo uděláno

Informační boxy v !boxed pages! (označené písmenem i v modrém kruhu): tyto boxy podávají dodatečné a obecné informace.

Stereo obrázky !kde je najdu, nikde jsem je neviděl?!: pokud nevíte co to je nebo jak se na ně správně koukat, podívejte se do The Vocabulary.

Kero Kami-sama

2004-02-01T22:54:31